|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Блок | Содержание |
| 1 | Название | Галогенная лампа Goodyear H4 12V 60/55W P43t в блистере |
| 2 | Идентификация | Артикул: GY014121Технология: ГалогеннаяГалогенная лампа Goodyear H4 используется в фарах ближнего и дальнего освещения. |
| 4 | Особенности (УТП) | * UV фильтр
* Полное соответствие лампам, устанавливаемым на конвейере
 |
| 5 | Комплектация | * Лампа H4
 |
| 6 | Технические характеристики | * Категория: H4
* Напряжение: 12В
* Мощность: 60/55Вт
* Цоколь: P43t
* Технология: Галогенная
* Полностью отвечают европейским нормам ECE R37
* Цветовая температура: 3200К
* Применение:
	+ - Ближний свет
		- Дальний свет
 |
| 7 | Дополнительные характеристики | * Страна производитель: Китай
* Торговая марка: Goodyear
* Тип упаковки: блистер
* Габариты ДхШхВ: 155х75х50 мм
* Вес: 32-34 г.
 |