|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Блок | Содержание |
| 1 | Название | Стяжка груза с храповым механизмом 2 т, 10 м |
| 2 | Идентификация | **Артикул:** GY005203**Цвет:** желтый, синий**Предназначение:** для фиксации грузов при транспортировке  |
| 3 | Описание (SEO) | Стяжка груза с храповым механизмом предназначена для фиксации грузов весом до 2 т. Стяжка необходима при транспортировке габаритных предметов для обеспечения безопасности движения и сохранения груза.Стяжка изготовлена из высокопрочной полипропиленовой нити. Этот материал и качественная прошивка ленты исключают риски разрыва. Она устойчива к износу, истиранию, воздействию влаги и нефтепродуктов, а также к низким температурам. Ширина стяжки составляет 5 см, что оптимально для грузов разных габаритов. Форма ленты и ее мягкая гладкая поверхность предотвращают повреждение груза, Длина троса составляет 10 метров, что оптимально для фиксации крупногабаритного груза.Крюки и храповый механизм полностью выполнены из стали. Она обеспечивает надежность крепления и долговечность эксплуатации стяжек. Храповик легко фиксируется и обеспечивает стабильное натяжение до освобождения груза, даже при резких маневрах. Удлинение ленты не превышает 7%. Это позволяет затянуть стяжку максимально плотно при этом не допустить ослабления фиксации с течением времени.Стяжки грузов поставляются в прочной сумке с прозрачной вставкой. В ней удобно хранить стяжку между применениями и возить с собой в автомобиле.Каждая упаковка защищена от подделок голограммой с уникальным номером. Она подтверждает подлинность продукции и гарантирует оригинальное лицензионное качество Goodyear. |
| 4 | Особенности (УТП) | * Российское производство
* Для грузов до 2 т
* Длина: 10 метров
* Ширина: 5 см
* Форма: плоская
* Материалы: сталь, полипропилен
* Удлинение: < 7%
* Сумка в комплекте
* Защита от подделки
 |
| 5 | Общие характеристики | * Бренд: Goodyear
* Страна производитель: Россия
* Количество: 1 штука
* Вес нетто: 1,06 кг
* Вес брутто: 1,12 кг
* Размеры упаковки: 240х165х60 мм
 |